[{"id":"1ff4e909.8af517","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":""},{"id":"f4ddc844.0e58c8","type":"http in","z":"1ff4e909.8af517","name":"","url":"/GPIO","method":"get","upload":false,"swaggerDoc":"","x":410,"y":220,"wires":[["c701ebec.ca4af8"]]},{"id":"cc55ac29.06293","type":"http response","z":"1ff4e909.8af517","name":"","statusCode":"","headers":{},"x":870,"y":240,"wires":[]},{"id":"2dbd7e27.8e05a2","type":"debug","z":"1ff4e909.8af517","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":870,"y":380,"wires":[]},{"id":"ff9820a3.c464f","type":"rpi-gpio in","z":"1ff4e909.8af517","name":"GPIO4","pin":"7","intype":"up","debounce":"25","read":false,"x":390,"y":400,"wires":[["b1e715ab.36bc38"]]},{"id":"b1e715ab.36bc38","type":"function","z":"1ff4e909.8af517","name":"Set GPIO","func":"global.set(\"GPIO\",msg.payload)\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":600,"y":400,"wires":[["2dbd7e27.8e05a2"]]},{"id":"c701ebec.ca4af8","type":"function","z":"1ff4e909.8af517","name":"Get GPIO","func":"msg.payload=global.get(\"GPIO\");\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":600,"y":220,"wires":[["cc55ac29.06293","2dbd7e27.8e05a2"]]}]