[{"id":"1ff4e909.8af517","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":""},{"id":"f99468c8.9193c8","type":"inject","z":"1ff4e909.8af517","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"5","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":230,"y":200,"wires":[["8f538ab0.c9f038","24871296.3b34ee"]]},{"id":"8f538ab0.c9f038","type":"function","z":"1ff4e909.8af517","name":"Payload","func":"msg.headers={\n\tdeviceKey: \"yYf2FMjd6aJCgHXb\"\n\t};\n\nmsg.payload= \"Temperature,,25.3\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":460,"y":200,"wires":[["acefe003.df90d"]]},{"id":"acefe003.df90d","type":"http request","z":"1ff4e909.8af517","name":"","method":"POST","ret":"txt","url":"https://api.mediatek.com/mcs/v2/devices/DESY8oan/datapoints.csv","tls":"","x":660,"y":200,"wires":[["8708cee9.a7fc3","42422e94.8d5d1"]]},{"id":"8708cee9.a7fc3","type":"http response","z":"1ff4e909.8af517","name":"","statusCode":"","headers":{},"x":910,"y":200,"wires":[]},{"id":"42422e94.8d5d1","type":"debug","z":"1ff4e909.8af517","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":910,"y":280,"wires":[]},{"id":"864c63f2.e051a","type":"http request","z":"1ff4e909.8af517","name":"","method":"POST","ret":"txt","url":"https://api.mediatek.com/mcs/v2/devices/DESY8oan/datapoints.csv","tls":"","x":670,"y":280,"wires":[["8708cee9.a7fc3","42422e94.8d5d1"]]},{"id":"24871296.3b34ee","type":"function","z":"1ff4e909.8af517","name":"Payload","func":"msg.headers={\n\tdeviceKey: \"yYf2FMjd6aJCgHXb\"\n\t};\n\nmsg.payload= \"Humidity,,56\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":460,"y":280,"wires":[["864c63f2.e051a"]]}]